|  |
| --- |
| **《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）勘误表（二）** |
| **序号** | **页码** | **部位** | **误** | **正** |
| **第一册　机械设备安装工程** |
| 1 | 177 | 1-8-13 | 基 价（元） | 798.43 | 基 价（元） | 465.13 |
| 机械费（元） | 371.27 | 机械费（元） | 37.97 |
| 名称 | 消耗量 | 名称 | 消耗量 |
| 载货汽车 10t | 0.7 | 载货汽车 10t | 0 |
|  **第四册 电气设备安装工程** |
| 2 | 201 | 章说明二.5 | ……。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作为均压环时，可执行户内接地母线敷设相应定额。” | ……。如果采用单独扁钢或圆钢明敷设作为均压环时，可执行接地母线敷设“沿砖混结构明敷”定额子目。” |
| 3 | 347 | 4-13-281 | 材料：成套灯具 消耗量（12.12） | 材料：成套灯具消耗量（10.100） |
| **第五册 建筑智能化工程** |
| 4 | 30 | 5-2-39 | 材料：信息插座 | 消耗量 | 材料：信息插座 | 消耗量 |
| （1.000） | —— |
| 5 | 120 | 5-6-93 | 材料：电视监控设备 | 消耗量 | 材料：电视监控设备 | 消耗量 |
| （1.000） | —— |
| **第八册 工业管道工程** |
| 6 | 2 | 册说明六.2（2） | （2）不锈钢管除超低碳不锈钢管按章说明外，……。 | （2）不锈钢管除超低碳不锈钢管按册说明外，……。 |
| **第十三册 通用项目和措施项目工程** |
| 7 | 308 | 13-1-25 | 基价：元 | 251.44 | 基价：元 | 183.27 |
| 人工费：元 | 213.57 | 人工费：元 | 145.40 |
| 人工：工日 | 1.582 | 人工：工日 | 1.077 |
| 8 | 321 | 13-1-118 | 基价：元 | 195.60 | 基价：元 | 371.10 |
| 人工费：元 | 136.62 | 人工费：元 | 312.12 |
| 人工：工日 | 1.012 | 人工：工日 | 2.312 |
| **第十册 给排水、采暖、燃气工程** |
| 9 | 123 | 10-1-242 | 基 价（元） | 447.92 | 基 价（元） | 225.32 |
| 材料费（元） | 324.14 | 材料费（元） | 101.54 |
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| 材料：室内塑料给水管电熔管件DN40  | 43.10 | 材料：室内塑料给水管电熔管件DN40  | 13.10 |
| 10 | 131 | 10-1-293 | 基 价（元） | 400.62 | 基 价（元） | 303.62 |
| 材料费（元） | 226.6 | 材料费（元） | 129.60 |
| 名称 | 单价 | 名称 | 单价 |
| 材料：室内塑料雨水管粘接管件DN150  | 41.81 | 材料：室内塑料雨水管粘接管件DN150  | 21.81 |
| 11 | 354 | 附录三（一）4 | 4.室外铸铁给水管管件数量取定表有误 | 更正为下表：4.室外铸铁给水管管件 |
| 355 | 附录三（二）2 | 2.给水室内钢管（焊接）管件数量取定表有误 | 更正为下表：2.给水室内钢管（焊接）管件 |
| 4.室外铸铁给水管管件 计量单位：个/10m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 | 公称直径（mm） |
| 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
| 三通 | 0.32  | 0.32  | 0.30  | 0.30  | 0.30  | 0.29  | 0.28  | 0.28  | 0.28  | 0.27  |
| 弯头 | 0.44  | 0.44  | 0.42  | 0.40  | 0.36  | 0.34  | 0.32  | 0.30  | 0.28  | 0.28  |
| 接轮 | 0.20  | 0.20  | 0.18  | 0.18  | 0.16  | 0.16  | 0.14  | 0.14  | 0.12  | 0.12  |
| 异径管 | 0.11  | 0.11  | 0.11  | 0.10  | 0.10  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  | 0.09  |
| 合计 | 1.07  | 1.07  | 1.01  | 0.98  | 0.92  | 0.88  | 0.83  | 0.81  | 0.77  | 0.76  |
| 2.给水室内钢管（焊接）管件 计量单位：个/10m |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 材料名称 | 公称直径（mm） |  |
| 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 成品弯头 | 0.62  | 0.62  | 1.23  | 0.88  | 0.85  | 0.83  | 1.22  | 0.96  | 0.88  | 0.85  | 0.85  | 0.84  | 0.84  |
| 成品异径管 | 0.43  | 0.45  | 0.33  | 0.29  | 0.26  | 0.19  | 0.19  | 0.16  | 0.15  | 0.15  | 0.15  | 0.13  | 0.13  |
| 成品管件合计 | 1.05  | 1.07  | 1.56  | 1.17  | 1.11  | 1.02  | 1.41  | 1.12  | 1.03  | 1.00  | 1.00  | 0.97  | 0.97  |
| 煨制弯头 | 1.23  | 1.25  | 1.23  | 0.88  | 0.85  | 0.83  | — | — | — | — | — | — | — |
| 挖眼三通 | 1.91  | 1.86  | 1.85  | 1.92  | 1.92  | 1.56  | 1.00  | 0.76  | 0.64  | 0.63  | 0.62  | 0.62  | 0.62  |
| 制作异径管 | 0.85  | 0.89  | 0.33  | 0.29  | 0.26  | 0.19  | — | — | — | — | — | — | — |
| 制作管件合计 | 3.99  | 4.00  | 3.41  | 3.09  | 3.03  | 2.58  | 1.00  | 0.76  | 0.64  | 0.63  | 0.62  | 0.62  | 0.62  |